Atitit 自制游艇的费用

价格一万以内

目录

[1.1. 尺寸与搭载人数 家用5座位 1](#_Toc15227)

[1.2. 速度方面 30-50km/h 1](#_Toc4083)

[1.3. 油耗 百公里大约15L 100块钱 1km/1rmb 1](#_Toc31634)

## 尺寸与搭载人数 家用5座位

长航需要从船头到船尾挂安扁绳，用于扣个人两头或三头安全绳，这也是去前甲板必须做的一个安全保障动作，然后夜航没有穿救生衣，也没有扣安全绳 基本用改装的挂机推进，应该储存了挺多汽油，这点也不安全。发动机换了新的为什么不用柴油机？柴油更安全。 这个节目很好看，我也很喜欢看，但是希望更多的注意安全细节。不穿救生衣夜晚掉海里基本找不回来。安全绳必不可少

## 速度方面 30-50km/h

橡皮艇的最高速度会在三四十公里这样，铝合金艇的最高速度会在四五十公里这样

这是全铝合金船

优瑞户外专营店  2020-8-31 20:26:50

都很安全，在速度上面，全铝合金船的速度会更快，但是全铝合金船因为不能折叠，所以要考虑运输和存放问题

优瑞户外专营店  2020-8-31 20:27:02

橡皮艇就比较方便，不用的时候可以折叠存放

## 油耗 百公里大约15L 100块钱 1km/1rmb

attilax  2020-8-31 20:31:50

需要搭配哪款发动机比较好？？

已读

优瑞户外专营店  2020-8-31 20:32:13

12马力或者18马力都可以的，分别为中速和高速搭配

优瑞户外专营店  2020-8-31 20:32:24

如果你速度不需要那么快，就选择12马力

attilax  2020-8-31 20:32:39

嗯嗯。嗯嗯

已读

attilax  2020-8-31 20:32:44

这个油耗如何？

已读

优瑞户外专营店  2020-8-31 20:33:14

油耗是5升每小时，这是最高油耗